Muster - Leistungsbeschreibung

Historische Erkundung eines Standortes einer ehemaligen 
Chemischen Reinigung

Vorbemerkung:
Anlass und Aufgabenstellung

Für den erfassten Standort liegen zumindest folgende Informationen vor:
•	administrative Daten (Stadt, Straße und Hausnummer)
•	chronologische Auflistung der bisher ermittelten altlastrelevanten Branchen gemäß BKAT-SH
•	ermittelte Nutzungszeiträume
•	Angaben zu den Betreibern (Name, Vorname)
•	ggf. Firmenname
•	ggf. Zusatzinformationen (weitere bewertungsrelevante Informationen aus der bisherigen Quellenauswertung wie z.B. Angaben zu Mitarbeiterzahlen und weiteren Betriebszweigen)
•	ggf. Fachdaten aus der Erstbewertung sowie Ergebnisse der Klassifizierung

Diese Informationen werden im Kommunalen Umweltmanagementsystem K3, Fachmodul Boden- und Altlastenkataster, digital verwaltet. Alle bisher in der Datenbank vorliegenden Informationen werden dem Auftragnehmer in analoger Form für den Einzelstandort zur Verfügung gestellt.

Grundlage der Bearbeitung ist der Altlasten-Leitfaden Schleswig-Holstein: Erfassung, der über das Landesamt für Natur und Umwelt, Hamburger Chaussee 25 in 24220 Flintbek gegen eine Schutzgebühr von 10,- € / Band zu beziehen ist.

Leistungsbeschreibung für die Historische Erkundung ehemaliger chemischer Reinigungen: 

•	Kurzbeschreibung des Verfahrensablaufes beim Reinigungsprozess, um Hinweise auf Kontaminationsmöglichkeiten und Veränderungen der chemischen Zusatzstoffe sowie der ordnungsbehördlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen zu geben 

•	Dokumentation der gewerblichen Nutzung durch eine Bauaktenauswertung - Erstellung einer Bauchronologie gemäß Altlasten-Leitfaden Schleswig-Holstein: Erfassung

•	Sichtung und ggf. Auswertung der Standortakte der untere Bodenschutz- bzw. Wasser- und Abfallbehörde

•	Anfrage beim Ordnungsamt und ggf. Auswertung der Standortakte

•	Sichtung und ggf. Auswertung relevanter Daten bei dem zuständigen Staatlichen Umweltamt (ehemaliges Gewerbeaufsichtsamt)

•	Durchführung eines Ortstermins 

•	ggf. Durchführung von Zeitzeugenbefragungen
•	Sichtung von Unterlagen zur Geologie/Hydrogeologie beim Kreis und ggf. im LLUR (Standortcharakterisierung)

•	ggf. Überprüfung der vorliegenden Datenergänzung für die Klassifizierung, ggf. Aktualisierung der Daten
-	Feststellung der planungsrechtlich zulässigen Nutzung
-	Nutzung des Grundwassers
-	Informationen zu Oberflächengewässern
-	Hinweise auf Verdachtserhärtung /-entkräftung (Kurzdokumentation bewertungsrelevanter Einzelvorgänge) 

•	ggf. Durchführung der Klassifizierung bzw. Verifizierung/Aktualisierung der vorliegenden Ergebnisse der Klassifizierung

•	Sichtung der Daten bei den Versorgungsträgern (Verlauf aller Leitungstrassen, Alter und Ausbauart der Entwässerungsleitungen) 

•	Bewertung des Gefährdungspotentials unter Berücksichtigung der aktuellen bzw. geplanten Nutzung sowie der betroffenen Schutzgüter

•	Empfehlung für das weitere Vorgehen sowie Erstellung eines Untersuchungskonzeptes unter Berücksichtigung der zuvor ermittelten Fachdaten
Darstellung der Vorschläge zum weiteren Vorgehen und Erstellung eines nachvollziehbaren Konzeptes für eine orientierende Untersuchung (Lageplan, Festlegung der Untersuchungspunkte, der Entnahmetiefen, des zu untersuchenden Schadstoffspektrums) einschließlich Begründung

•	Dokumentation der Standortinformationen in Form eines standardisierten Abschlussberichtes nach Vorgaben des Auftragsgebers 

•	Vorlage des Berichtes in zweifacher analoger und einfacher digitaler Ausfertigung
	
Hinweis: exakte Auflistung der ausgewerteten Quellen und der bestehenden Informationsdefizite; Anlage: Kopien aller relevanten Vorgänge u. a. Lagepläne, Auszug aus der aktuellen ALK, Bauchronologie, Formular Ortstermin und Zeitzeugenaussage als gesondertes Word-Dokument beifügen)

Positionsbeschreibung für die Historische Erkundung

Pos.	Menge	Beschreibung	EP
EUR	GP
EUR	
1		Kurzbeschreibung des Verfahrensablaufes beim Reinigungsprozess (allgemeine Beschreibung für alle Standorte)			
2		Auswertung von Bau- und Abbruchakten ehemaliger Gewerbestandorte einschließlich der Erstellung einer Bauchronologie nach Vorgabe des Auftraggebers (siehe Altlasten-Leitfaden Schleswig-Holstein: Erfassung, Anhang 2.1); sofern zusätzliche altlastrelevante Nutzungen oder andere bewertungsrelevante Sachverhalte in den Akten enthalten sind, sind diese auszuwerten und zu dokumentieren.			
3		Sichtung und ggf. Auswertung der Standortakte des Umweltamtes (untere Bodenschutz- bzw. Wasser- und Abfallbehörde)
Abrechnung nach bearbeiteter Fallzahl			
4		Anfrage beim zuständigen Ordnungsamt und ggf. Auswertung der bewertungsrelevanten Standortinformationen			
5		Anfrage beim Staatlichen Umweltamt und ggf. Auswertung der bewertungsrelevanten Standortinformationen			
6		Durchführung eines Ortstermins (siehe Altlasten-Leitfaden Schleswig-Holstein: Erfassung, Anhang 3.1)	 	 	
7		Fotodokumentation relevanter Standortansichten			
8		Eventualposition mit Gesamtpreis
Durchführung von Zeitzeugenbefragungen bei erheblichen Informationsdefiziten (siehe Altlasten-Leitfaden Schleswig-Holstein: Erfassung, Anhang 3.2)
Bearbeitung nach Abstimmung mit dem Auftraggeber 
Abrechnung nach bearbeiteter Fallzahl	 	 	
9		Sichtung und Auswertung der Unterlagen zur Geologie/Hydrogeologie beim Kreis und ggf. im LLUR (Standortcharakterisierung)			
10		ggf. Überprüfung der vorliegenden Datenergänzung für die Klassifizierung und Aktualisierung
-	geographische Daten (Flur, Flurstück, Rechts- und Hochwert)
-	Flächengröße und ggf. der altlastverdächtigen Fläche
-	planungsrechtlich zulässige Nutzung
-	aktuelle Nutzung (Ortstermin, siehe Position 6)
-	Nutzung des Grundwassers
-	Informationen zu Oberflächengewässern
-	Hinweise auf Verdachtserhärtung /-entkräftung
bewertungsrelevante Einzelvorgänge (z.B. Beschwerden von Anwohnern, Hinweise auf Befüllschäden, Mängelfeststellung an der gerätetechnischen Ausstattung, bewertungsrelevante Entsorgungsvorgänge, bauliche Situation z.B. Vorhandensein eines Kellers, Reinigung im dritten Stockwerk)
Eventualposition	 	 	
11		Durchführung bzw. Überprüfung sowie ggf. Aktualisierung Ergebnisse der Klassifizierung gemäß Altlasten-Leitfaden Schleswig-Holstein: Erfassung, Dokumentation 	 	 	
12		Sichtung der Daten bei den Versorgungsträgern und Dokumentation der Ergebnisse			
13		Auswertung und Dokumentation der Ergebnisse:
	Erstellen eines standardisierten Abschlussberichtes nach Vorgaben des Auftragsgebers in zweifacher analoger und einfacher digitaler Ausfertigung

	Grobgliederung des Berichtes:
-	Anlass
-	Zusammenfassung der wesentlichen Arbeitsergebnisse gemäß der Vorgaben des AG
-	Erarbeitung eines nachvollziehbaren standortspezifischen Untersuchungskonzeptes für eine Orientierende Untersuchung
-	Empfehlung

Anlagen:
-	Ausdruck Gesamt-Info
-	Ausdruck der Erstbewertungsübersicht 
-	Übersichtsplan DGK 1:5.000
-	ALK-Auszug mit Markierung der altlastverdächtigen Fläche
-	Ausdruck der Bauchronologie 
Der Bauchchronologie sind in der Anlage die bewertungsrelevanten Lagepläne und Karten beizufügen mit Angabe des Datums und des Maßstabes
-	Ausdruck des Formulars für den Ortstermin (Fotodokumentation)
-	ggf. Ausdruck des Formulars für die Zeitzeugenaussage
-	Informationen zum geologischen/hydrogeologischen Aufbau, ggf. vorhandene Bohrprofile
-	Lageplan mit Kennzeichnung der kontaminationsverdächtigen Bereiche und Lage der Sondieransatzpunkte für die orientierende Untersuchung
	 	 	
14		Besprechungstermine 
Besprechungszeit bis max. XX Stunden			
15

15.1

15.2

15.3	

1 h

1 h

1 h	Honorarsätze

Vorbemerkung:
Die folgenden Positionen dienen als Eventualpositionen für Ingenieurleistungen auf besondere Anforderung (z.B. zusätzliche Besprechungen)

Projektleiter

Wissenschaftlicher Projektbearbeiter (Dipl.-Geologe, Dipl.-Ing. u. ä.)

Techniker			

Angebotssumme 

Historische Erkundung ausgewählter Standorte im Kreis 

Positionen 1 – 14	Nettosumme                                               ---------------------   	EUR

	+ 19 % MwSt.                                             ---------------------	EUR

	Gesamtsumme                                           ============	EUR

Ggf. Ergänzung durch gültige Nebenbestimmunen. die für die Auftragsabwicklung erforderlich sind